附件：

**一号楼防盗门改造项目报价单**

主要施工内容与要求

1、拆除旧门、安装新门、灌浆、水泥砂浆粉补门框、门框边乳胶漆修补等。

2、所有防盗门的门框铁皮厚度1.2mm以上，门正面铁皮厚度1.0mm以上，门板的总厚度70mm以上（均为实际厚度），具体可参考求是楼教室门。

3、寝室门须留有20\*30厘米（可视的净尺寸）监视孔，孔上加装一块12毫米厚的玻璃；并装不锈钢的门拢和插销。

4、门更换后，须按原来的排列顺序在门框上方喷编号。

每樘门改造的综合单价为： 元（小写）

合计工程款（按102樘门计算）：

元（大写）

元（小写）

**注：工程款超过153000元的为无效报价。**

报价人（签名或盖章）：

年 月 日